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Настоящий паспорт является техническим эксплуатационным документом, удостоверяющим основные параметры и характеристики пульта дистанционного управления беспроводного (далее по тексту – «изделие»), и предназначен для поддержания его в исправном состоянии, а также проведения необходимых мероприятий, связанных с обслуживанием и регламентными работами.
Паспорт является неотъемлемой частью изделия и должен постоянно находиться с ним. Паспорт следует рассматривать как составную часть комплекта эксплуатационной документации.
Обслуживающий персонал при эксплуатации установки заполняет паспорт и несет ответственность за полноту, правильность, своевременность заполнения и сохранность паспорта.
Не допускаются записи в паспорт карандашом и смывающимися чернилами, подчистки.
Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая, которую заверяет ответственное лицо.
После подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица.
В случае, когда паспорт полностью заполнен, заводится его продолжение. Продолжение паспорта является обязательным приложением к основному паспорту и без последнего не имеет силы официального документа.
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Внимательно изучите весь комплект эксплуатационной документации перед началом работ с изделием.
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Общие сведения об изделии приведены в таблице 1.

Таблица 1

	Наименование изделия
	Пульт дистанционного управления беспроводной
промышленного назначения

	Модель изделия
	PC-LH7QE

	Артикул изделия
	PC-LH7QE

	Описание изделия
	Пульт управления используется для передачи внутреннему блоку команд

	Назначение
	Оборудование предназначено для использования  в промышленных, коммерческих, общественных помещениях/зданиях; оборудование не предназначено для применения в быту

	Размещение
	Внутри здания /невзрывоопасное 

	Год выпуска
	2023

	Срок службы
	10 лет

	Информация о подтверждении соответствия  
	Не подлежит сертификации по требованиям технических регламентов Таможенного союза

	Изготовитель
	Qingdao Hisense Hitachi Air Conditioning Systems  Co., Ltd

	Страна производства
	Китай

	Адрес изготовителя
	КИТАЙ, No. 218, Qianwangang Road, Economic and Technological Development Zone, Qingdao, P.R.China

	Торговая марка изделия
	HITACHI

	Уполномоченное лицо изготовителя
	Закрытое акционерное общество
«Холдинговая компания «Юнайтед Элементс Групп».
ОГРН 1097847130050, ИНН 7813443770, КПП 781301001
Юр. Адрес: Россия, 197110, Санкт-Петербург, 
ул. Пионерская, 53, лит. Л
Факт. Адрес:  Россия, 197110, СПб, ул. Большая Разночинная, 32
Телефон: +7 (812) 718-55-11, факс: +7 (812) 718-55-14,
E-mail: info@uelements.com
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Основные технические характеристики изделия приведены в таблице 2.

Таблица 2

	Характеристика
	Единица измерения
	Значение

	Вес нетто
	кг
	0.1

	Вес брутто
	кг
	0.21

	Размер пульта (ШхВхГ)
	мм
	52 x 140 x 19,3

	Встроенная память
	-
	есть

	Возможность программирования
	-
	есть
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Пульт дистанционного управления беспроводной PC-LH7QE позволяет пользователю управлять работой внутреннего блока кондиционера (начало/завершение работы, выбор рабочего режима, выбор скорости вентилятора, выставление температуры, таймера и т.д.).
Используйте комплект приемника и внутренний блок, которые поддерживаются данным пультом.
Как только сигнал принят, приемник издает звуковой сигнал. Отсутствие звукового сигнала означает, что сигнал не получен, пожалуйста, передайте еще раз. Жужжание может быть проигнорировано из-за окружающих шумов.
В некоторых особых случаях, например, в режиме централизованного управления, приемник получает сигнал, но внутренний блок не работает, и звуковой сигнал будет звучать в течение 1 секунды.
В случае группового управления с помощью пульта дистанционного управления (несколько устройств управляются одновременно с помощью одного пульта дистанционного управления) требуется дополнительный комплект приемника (PC-RLH11) или проводной переключатель дистанционного управления (PC-AR/PC-ARQ).
Функции пульта дистанционного управления:
· установка основных режимов работы: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение, авторежим;
· установка таймера;
· настройка нужной температуры;
· корректировка скорости вращения вентилятора;
· настройка движения жалюзи.
Общий вид изделия представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1
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Устройство пульта и работа дистанционного управления основаны на двусторонней передаче информации между пультом и внутренним блоком с помощью лучей света в инфракрасном диапазоне. Для приема и передачи сигналов применяются ИК-приемники и передатчики. На внутренний блок отправляется управляющий сигнал, а обратно возвращаются параметры работы агрегата и данные о температуре.
Как у самого внутреннего блока, так и у пульта имеются приемники для работы с лучами инфракрасного света. На пульт поступает команда, на внутренний блок – данные с датчиков температуры. Происходит индикация системы нажатой клавишей пульта (каждой из клавиш соответствуют те или иные контакты, замыкающиеся при однократном нажатии). Закодированный сигнал идет на приемник инфракрасных лучей. Сгенерированный светодиодом код распознается датчиком. Системе остается расшифровать его и трансформировать в выполнение заданной команды.
Чтобы передать рабочую команду, необходимо направить передатчик пульта управления на приемник внутреннего блока и нажать кнопку соответствующего действия.
Максимальное расстояние передачи составляет 5 м (расстояние сокращается, если сигнал направлен не вертикально к приемнику или имеется электрическое освещение).
Доступна функция автоматического включения ЖК-дисплея с подсветкой. При обнаружении вибрации или встряхивания автоматически загорается подсветка.
Передатчик пульта управления должен быть направлен прямо на ресивер. Передавайте сигнал на внутренний блок с как можно меньшего расстояния. Отрегулируйте угол наклона, чтобы пульт дистанционного управления был расположен вертикально по отношению к плоскости, на которую передается сигнал (если нет, или используется люминесцентная лампа и т.п., дальность передачи будет сокращена). При передаче сигнала местоположение пульта дистанционного управления должно находиться в пределах 120° с плоскостью, на которой приемник определяет настройку в качестве исходной.
Когда потолок (высота внутреннего блока) низкий, светочувствительный угол увеличен, а светочувствительное расстояние может быть сокращено, значение может варьироваться в зависимости от конструкции здания.
По мере разряда батареек дальность передачи сигнала будет сокращаться.
Пульт дистанционного управления имеет стандартные обозначения всех режимов и функций, которые в виде так называемых иконок (значков) или надписей отображаются на дисплее.
Если прибор исправен, то при нажатии на иконку загораются индикаторы, говорящие о передаче сигнала на внутренний блок, а на дисплее пульта управления от внутреннего блока будут высвечиваться соответствующие иконки или другие символические обозначения.
С помощью пульта дистанционного управления производится настройка входов/выходов, настройка функций, настройка даты и времени, а также функции проверок, выполняемых ПДУ.
Изделие также позволяет изменять все функции внутреннего блока, выводит на дисплей предупреждения о неисправностях или проблемах с указанием кодов аварийной сигнализации, имеет встроенный датчик температуры для обеспечения оптимальной холодопроизводительности.
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Когда команды передаются пультом, висящим на стене, приемник внутреннего блока может не принимать команды в зависимости от места установки.
Выберите подходящее место для обработки сигналов и установите с согласия заказчика. Не устанавливайте изделие в указанных ниже местах:
· где к изделию могут прикоснуться дети;
· где непосредственно выпускается воздух из кондиционера; 
· там, где есть пары масла;
· там, где высокая влажность.
Обратите внимание на следующие моменты в случае, если изделие установлено в месте, где есть медицинское оборудование, излучающее электромагнитные волны:
· Установите изделие в месте, где электромагнитные волны не излучаются непосредственно на электрическую коробку внутреннего блока и пульта;
· Держитесь на расстоянии более 3 метров от оборудования, излучающего электромагнитные волны, приемника радиоприемника и т.д. для предотвращения шума в воздухе;
· В случае наличия электрического шума в источнике питания внутреннего блока требуется такая обработка, как установка фильтра шума.
Не устанавливайте изделие в месте, где обнаружено образование, протекание, пребывание или утечка легковоспламеняющегося газа.
При установке изделия на стену установите его в таком месте, чтобы расстояние от кабеля питания составляло более 30 см.
Установите крепежный кронштейн (аксессуар) на стену с помощью винта (аксессуар) и прикрепите изделие к крепежному кронштейну.
Пространство, необходимое для установки, является минимальным, необходимым для крепления кронштейна, позволяющего без проблем снять пульт дистанционного управления.
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Маркировка на коробке с изделием представлена на рисунке 2. 

[image: ботинок]
Рисунок 2
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Комплектность изделия приведена в таблице 3.

Таблица 3


	Наименование изделия
	Количество, шт.

	1. Пульт дистанционного управления беспроводной
	1

	2. Настенный держатель
	1

	3. Винт M4×16
	2

	4. Руководство по эксплуатации и монтажу
	1
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4. Чертеж


Чертеж изделия с основными габаритными размерами представлен на рисунке 3.
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Рисунок 3
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Условия и порядок выполнения гарантийных обязательств, гарантийный срок качества поставляемого изделия определяются в договоре поставки изделия, заключенном с  Поставщиком изделия - Закрытым акционерным обществом «Холдинговая компания «Юнайтед Элементс Групп», ОГРН 1097847130050, ИНН/КПП 7813443770/781301001, Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Пионерская, 53, литер Л (далее - Поставщик).
Гарантийный срок качества поставляемого Изделия исчисляется с момента его передачи
Покупателю или уполномоченному Грузополучателю и составляет период, указанный в 
договоре поставки, если иной срок не указан в конкретной спецификации, подписанной Сторонами. По общему правилу на всё оборудование Hitachi и аксессуары к нему срок гарантии составляет 3 (Три) года.
 В случае, если Покупатель продает поставленное Поставщиком изделие третьему лицу, гарантийный срок товара отсчитывается с даты передачи изделия такому третьему лицу, но не может превышать срок, указанный в договоре поставки, (если в Спецификации указан специальный гарантийный срок, то не может превышать срок, указанный в Спецификации), увеличенный на 3 (Три) календарных месяца, отсчитываемый с момента передачи Изделия Покупателю или уполномоченному Грузополучателю.
В случае обнаружения недостатков в период гарантийного срока гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков, но только в отношении той части изделия, в которой были обнаружены соответствующие недостатки. 
В течение гарантийного срока Покупатель должен осуществлять монтаж/демонтаж, сервисное обслуживание и ремонт изделия только силами организаций, уполномоченных на это Поставщиком. Покупатель может осуществлять монтаж/демонтаж, сервисное обслуживание и ремонт в иных организациях с письменного согласия Поставщика. В случае нарушения этого условия, Поставщик не несет ответственность за последствия монтажа/демонтажа, сервисного обслуживания и ремонта сторонними организациями и снимает с себя обязательства по гарантийному ремонту и сервисному обслуживанию изделия. 
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	Пульт дистанционного управления беспроводной
	
	PC-LH7QE
	

	наименование изделия
	
	Обозначение
	




Упакован(а):               Qingdao Hisense Hitachi Air Conditioning Systems  Co., Ltd 
 (наименование или код изготовителя)


Согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.
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	Пульт дистанционного управления беспроводной
	
	PC-LH7QE
	

	наименование изделия
	
	Обозначение
	



изготовлен(-а) и принят(-а) в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан(-а) годным(-ой) для эксплуатации.
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	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/


* раздел заполняется при эксплуатации и ремонте холодильной машины

[bookmark: _Toc85529582][bookmark: _Toc108185929]9. Сведения об утилизации

Полная или частичная утилизация компонентов и материалов, составляющих изделие, регулируется нормативными правовыми актами Евразийского экономического союза (далее - "ЕАЭС"), законодательством государств-членов ЕАЭС, которое устанавливает порядок обращения с отходами, с опасными отходами, упаковочными материалами и с отходами от упаковочных материалов. 
Изделие нельзя утилизировать с обычными бытовыми отходами. Для утилизации  изделия обратитесь в пункт сбора и сортировки отходов или в компанию, где устройство было приобретено.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

[image: ]

Запрещается монтировать пульты управления и кабели:
· При наличии в месте установки масляных паров или взвесей;
· При наличии поблизости места установки горячих сернистых источников;
· При обнаружении образования, протекания, наличия или утечки воспламеняемых газов;
· В прибрежных морских районах (в условиях соленого воздуха);
· При наличии в воздухе места установки паров кислот или щелочей.
Не рекомендуется монтировать пульты управления и кабели на расстоянии ближе 3 м до источников сильного электромагнитного излучения, например, медицинского оборудования. Если пульт ДУ все же необходимо установить поблизости от источника электромагнитного излучения, следует монтировать его в стальной короб, а кабель проложить в металлическом кабелепроводе.
Если источник питания внутреннего блока генерирует помехи, необходимо установить в цепь сетевой фильтр.
Запрещается проливать на пульт ДУ жидкость. В пульте установлены электрокомпоненты. Их намокание может стать причиной поражения электрическим током.
Протирайте изделие мягкой сухой тканью. Не используйте для очистки влажную ткань. В противном случае это может вызвать неисправность беспроводного пульта дистанционного управления. Не используйте бензин, растворитель или моющее средство (ПАВ). Их использование может привести к деформации беспроводного пульта дистанционного управления или изменению им цвета.
В условиях обычной эксплуатации срок службы батареек (щелочные батарейки) составляет приблизительно 1 год. Замените батарейки в случае сокращения дальности передачи сигнала между пультом дистанционного управления и комплектом ресивера во время эксплуатации или настройки скорости вентилятора.
Для надлежащего использования батареек обратите внимание на следующие требования:
· Запрещается использовать вместе новые и бывшие в употреблении батарейки;
· Запрещается использовать вместе батарейки разных типов (например, марганцевые и щелочные батарейки);
· Если беспроводной пульт дистанционного управления не используется в течение продолжительного времени (более 2-3 месяцев), выньте из него батарейки.
В противном случае может возникнуть утечка жидкости или взрыв.
Батарейки, входящие в комплект, предназначены для проверки. В связи с этим их срок службы может быть короче. Повторная замена новых батареек возможна только спустя 5 секунд после их установки.


[bookmark: _Toc85529584][bookmark: _Toc108185931]10.1 Общие требования

Лица, допускаемые к эксплуатации изделия, его монтажу и обслуживанию должны быть обучены, проинструктированы и аттестованы на знание правил и норм техники безопасности.
Обучение, инструктаж, проверка знаний и допуск персонала к самостоятельной работе должны соответствовать требованиям Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 25.10.2019 г. № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики».
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	Дата
	Состояние изделия
	Основание (наименование, номер и дата документа)
	Организация, должность и подпись
	Примечание
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	Принявшего
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	Дата
	Цель работы
	Время
	Продолжи-тельность
	Наработка
	Кто прово-дит работу
	Должность, фамилия и подпись ведущего технический паспорт

	
	
	Начала работ
	Оконча-ния работ
	
	После послед-него ремонта
	С начала эксплу-атации
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	Дата
	Вид техничес-кого обслужи-вания
	Наработка
	Основание (наимено-вание, номер и дата документа)
	Должность, фамилия, подпись
	Приме-чание

	
	
	После послед-него ремонта
	С начала эксплу-атации
	
	Выпол-нившего работу
	Прове-ривше-го работу
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	Дата
	Наименование работы и причина ее выполнения
	Должность, фамилия, подпись
	Примечание

	
	
	Выполнившего работу
	Проверившего работу
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc108185937]14.2 Особые замечания по эксплуатации и аварийным случаям
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	Наименование и единица измерения проверяемой характеристики
	Номи-нальное значе-ние
	Пре-дель-ное откло-нение
	Перио-дичность контроля
	Результаты контроля
	Подпись ответствен-ного лица

	
	
	
	
	Дата
	Значе-ние
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[bookmark: _Toc108185939]14.4 Проверка (калибровка) средств измерения

	Наименование и обозначение средств измерения
	Заводской номер
	Дата изготовления
	Периодичность проверки
	Проверка
	Примеча-ние

	
	
	
	
	Дата
	Срок очередной проверки
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При определенных углах изображение на ЖК-дисплее может быть плохо видно. Угол обзора варьируется от оптимального значения 60º до 30º. При угле обзора менее 30º изображение на дисплее становится немного тусклым и практически неразборчивым. Это особенность дисплея, которая не является неисправностью.
В случае неисправности внутреннего блока на жидкокристаллическом дисплее пульта управления появляется индикатор ТРЕВОГИ.
На экране также отображаются следующие элементы:
· адрес внутреннего блока;
· номер цикла хладагента;
· код тревоги;
· код модели.
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	Дата
	Условия хранения
	Вид хранения
	Примечание

	приемки на хранение
	снятия с хранения
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17. Ремонт

	Дата
	Причина вызова специалиста
	Отметка об устранении неисправности (наименование и номер документа)
	Ф.И.О. специалиста, подпись
	Примечание
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18. Сведения о рекламациях

Порядок предъявления, рассмотрения претензий определяется уполномоченным изготовителем лицом и указывается в договоре поставки.
Все предъявленные рекламации, их краткое содержание и принятые меры должны быть зафиксированы в нижеследующей таблице:

	Дата
	Краткое содержание
предъявленной рекламации
	Принятые меры
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19. Особые отметки

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	





[bookmark: _Toc489886387][bookmark: _Ref75275934][bookmark: _Toc85529599][bookmark: _Ref86067819][bookmark: _Toc108185945]20. Контроль состояния изделия и ведения паспорта

	Дата
	Вид контроля
	Должность проверяющего
	Заключение и оценка проверяющего
	Подпись проверяющего
	Отметка об устранении замечания и подпись

	
	
	
	По состоянию изделия
	По ведению формуляра
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