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Настоящий паспорт является техническим эксплуатационным документом, удостоверяющим основные параметры и характеристики проводного пульта дистанционного управления (далее по тексту – «изделие»), и предназначен для поддержания его в исправном состоянии, а также проведения необходимых мероприятий, связанных с обслуживанием и регламентными работами.
Паспорт является неотъемлемой частью изделия и должен постоянно находиться с ним. Паспорт следует рассматривать как составную часть комплекта эксплуатационной документации.
Обслуживающий персонал при эксплуатации установки заполняет паспорт и несет ответственность за полноту, правильность, своевременность заполнения и сохранность паспорта.
Не допускаются записи в паспорт карандашом и смывающимися чернилами, подчистки.
Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая, которую заверяет ответственное лицо.
После подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица.
В случае, когда паспорт полностью заполнен, заводится его продолжение. Продолжение паспорта является обязательным приложением к основному паспорту и без последнего не имеет силы официального документа.

[image: 1]
Внимательно изучите весь комплект эксплуатационной документации перед началом работ с изделием.
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Общие сведения об изделии приведены в таблице 1.

Таблица 1

	Наименование изделия
	Проводной пульт дистанционного управления

	Модель изделия
	SPX-WKT4

	Артикул изделия
	SPX-WKT4

	Описание
	Управление работой внутренних блоков сплит-систем и мультисплит-систем

	Назначение
	Оборудование предназначено для домашнего бытового и аналогичного применения

	Размещение
	Внутри здания /невзрывоопасное 

	Год выпуска
	2024

	Срок службы
	10 лет

	Информация о подтверждении соответствия  
	Оборудование подлежит подтверждению 
соответствия в форме декларирования
требованиям технических регламентов Таможенного союза 
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» 

	Изготовитель
	Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning Wuhu Co., Ltd.

	Страна производства
	Китай

	Адрес изготовителя
	No. 38, Chizhushan Road, Wuhu Economy Development Admistration District, Wuhu City, Anhui province, P.R.China

	Торговая марка изделия
	HITACHI

	Уполномоченное лицо изготовителя
	
Закрытое акционерное общество 
«Холдинговая компания «Юнайтед Элементс Групп»
ОГРН 1097847130050, ИНН/КПП 7813443770/781301001
Юр. адрес: Россия, 197110,Санкт-Петербург, ул.Пионерская, 53, литер Л
Факт.адрес:Россия,197110,Санкт-Петербург, ул.Большая Разночинная,32
Телефон: +7 (812) 718-55-11, факс: +7 (812) 718-55-14, 
E-mail: info@uelements.com
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Основные технические характеристики изделия приведены в таблице 2.

Таблица 2

	Характеристика
	Единица измерения
	Значение

	Вес нетто
	кг
	1

	Вес брутто
	кг
	1,2

	Размер пульта (ШхВхГ)
	мм
	18х22х6

	Напряжение питания
	В
	12DC

	Память
	-
	нет

	Программирование
	-
	нет
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Проводной пульт дистанционного управления SPX-WKT4 предназначен для управления сплит-системами и мультисплит-системами.
Большой дисплей с подсветкой отображает текущие показатели и настройки пользователя.
С помощью пульта можно управлять работой до 13 внутренних блоков.
Для каждой программы задаётся время, целевая температура в диапазоне от 16 до 32 °C и режим работы. 
Предусмотрена возможность блокировки режимов работы системы: если необходимо, она может работать только в режиме «охлаждения», «нагрева» или осушения.
Функции:
· Вкл/выкл;
· Выбор режима работы;
· Измерение температуры.
Датчики температуры встроены и во внутренний блок, и в пульт дистанционного управления. Они используются для измерения температуры воздуха в помещении. Опираясь на результаты измерений, устройство автоматически регулирует производительность. Вы сами решаете, где будет выполняться измерение: на входе во внутренний блок или в том месте, где висит проводной пульт управления. Также можно осуществлять управление по среднему значению показаний двух датчиков.
· Выбор скорости вентилятора;
· Режим автожалюзи;
· Режим меню;
· Недельный таймер.
Возможно запрограммировать до 5 циклов включения /выключения в день. Копирование настроек позволяет быстро запрограммировать кондиционер на неделю.
· Блокировка режимов.
Предусмотрена возможность блокировки режимов работы кондиционера: если необходимо, он может работать только в режиме охлаждения, осушения и вентиляции или только в режиме нагрева и вентиляции.
· Режим LEAVE HOME. Не допускайте чрезмерного охлаждения воздуха в помещении, когда никого нет дома. Начальное значение температуры — 10 °C. Температуру можно задать в диапазоне 10–16 °C;
· Режим POWERFUL. Режим Powerful задается во время работы (авто, обогрев, понижение влажности, охлаждение или вентилятор), и кондиционер начинает работать на полную мощность;
· Функция INFO. Эта функция позволяет отобразить ежемесячное энергопотребление на экране пульта дистанционного управления;
· Режим CLEAN. Осушение устройства теплообмена внутреннего блока после операции охлаждения с целью предотвращения грибка и плесени;
· Функция DAYLIGHT SAVING TIME. Эта функция переводит время вперед или назад на один час при переходе на летнее время (или с летнего времени).;
· Режим ECO. Это энергосберегающая функция, автоматически меняющая заданную температуру и ограничивающая максимально допустимое потребление энергии;
· Меню Help. В справочном меню можно найти описание индикаторов на ЖК-экране и различных режимов работы. Назначением этой функции является поддержка ручного управления;
· Функция About Operation (Режим работы). Эта функция используется, если необходимо получить информацию о режиме работы;
· Индикатор External device (Внешнее устройство). Внешнее устройство включено. В этом случае режимами работы можно управлять с внешнего устройства, за исключением пульта дистанционного управления.
Если с беспроводного пульта регулировать температурную уставку в автоматическом режиме, то проводной пульт получит сигнал и будет далее использовать полученную уставку в автоматическом режиме.
При подключении внутреннего блока к проводному пульту внутренний блок сам определяет, какое значение выводить на дисплей. Если некоторые иконки не горят, а некоторые светятся, то это нормально.
Встроенная долговременная память отсутствует.
Изделие не программируется, а только отправляет команды на контроллер внутреннего блока и считывает текущее состояние с контроллера.
Общий вид изделия, описание кнопок и индикаторов представлено на рисунке 1.
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Рисунок 1
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Проводные пульты дистанционного управления передают сигналы к внутренним блокам по слаботочным тонким проводам (кабелям связи). Сигналы поступают на центральный блок, а оттуда на отдельные устройства. Сигналы передают команды по режиму работы, настройкам таймера и т.д. С одного проводного пульта можно управлять работой нескольких кондиционеров, объединяя их в группы.
Для подключения используется кабель от 0,3 до 0,75 мм². Максимальная длина кабеля 30 м. Если общая длина кабеля превышает 30 м, используется экранированная витая пара (1P - 0,75 мм²). В этом случае максимальная общая длина кабеля составляет 500 м. Использование кабеля, не соответствующего кабелям, указанным в спецификации, может вызвать повреждения из-за электромагнитных помех.
Чтобы пульт дистанционного управления правильно функционировал, необходимо сохранять расстояние не менее 30 см между кабелем связи и источником электропитания внутренних блоков. Иначе может произойти сбой из-за электромагнитных помех, создаваемых входящими кабелями электропитания.
Пульт дистанционного управления имеет стандартные обозначения всех режимов и функций, которые в виде так называемых иконок (значков) или надписей отображаются на дисплее.
Если прибор исправен, то при нажатии на иконку загораются индикаторы, говорящие о передаче сигнала на внутренний блок, а на дисплее пульта управления от внутреннего блока будут высвечиваться соответствующие иконки или другие символические обозначения
В системах, где несколько внутренних блоков синхронно управляются одним пультом дистанционного управления, для каждого блока устанавливается уникальный номер холодильного контура и последовательные адреса внутренних блоков.
После включения электропитания всех внутренних блоков автоматически выполняется процесс адресации и инициализации, информация отображается на дисплее
пульта.
С помощью пульта дистанционного управления производится настройка входов/выходов, настройка функций, настройка даты и времени, а также функции проверок, выполняемых ПДУ.
Изделие также позволяет изменять все функции внутреннего блока, выводит на дисплей предупреждения о неисправностях или проблемах с указанием кодов аварийной сигнализации, имеет встроенный датчик температуры для обеспечения оптимальной холодопроизводительности.
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Не устанавливайте ПДУ в следующих местах:
· В местах доступных для детей;
· В местах, где выходящий из внутреннего блока воздух воздействует непосредственно на ПДУ;
· Рядом с горячими источниками (в серной среде);
· Места с масляными парами или где есть брызги масла;
· В кислотной или щелочной среде;
· В местах, где обнаружены появление, истечение, накопление или утечка огнеопасного газа;
· Ближе 3 м от высокочастотных устройств (сварочный аппарат, медицинское оборудование);
· Места вдоль береговой линии в зоне возможности прямого воздействия солёной воды;
· Если есть электрический шум от источника питания внутреннего блока, необходимо обеспечить шумовой фильтр.

Порядок монтажа изделия:

· Вставьте конец крестообразной отвертки в паз в нижней части крепежного кронштейна, надавите и затем извлеките пульт дистанционного управления из крепежного кронштейна (рисунок 2).
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Рисунок 2

· Присоедините пульт дистанционного управления к крепежному кронштейну, зафиксируйте крепежный кронштейн на стене с помощью винтов, как показано на рисунке 3.
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Рисунок 3




· Разрежьте верхнюю часть крышки и сделайте отверстие для протягивания кабеля. Протяните кабель в отверстие (рисунок 4). 
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Рисунок 4

· Вставьте захватные скобы пульта дистанционного управления в отверстия в верхней части крепежного кронштейна (рисунок 5). Надавите на нижнюю часть в сторону крепежного кронштейна. Щелчок означает, что пульт управления закреплен на крепежном кронштейне и работа по установке завершена. 
Следите, чтобы не защемить кабель при его фиксации. Снимите защитную пленку с жидкокристаллического экрана. 
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Рисунок 5
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Маркировка на коробке с изделием представлена на рисунке 6. 
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Комплектность изделия приведена в таблице 3.

Таблица 3


	Наименование изделия
	Количество, шт.

	1. Проводной пульт дистанционного управления 
	1

	2. Винты для фиксации консоли к стене (М4х16L)
	2

	3. Соединительный кабель 
	1

	4. Компакт-диск с руководством по монтажу и эксплуатации
	1

	5. Руководство по эксплуатации и монтажу
	1
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4. Чертеж

Чертеж изделия с основными габаритными размерами представлен на рисунке 7.
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Рисунок 7
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Условия и порядок выполнения гарантийных обязательств, гарантийный срок качества поставляемого изделия определяются в договоре поставки изделия, заключенном с  Поставщиком изделия - Закрытым акционерным обществом «Холдинговая компания «Юнайтед Элементс Групп», ОГРН 1097847130050, ИНН/КПП 7813443770/781301001, Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Пионерская, 53, литер Л (далее - Поставщик).
Гарантийный срок качества поставляемого Изделия исчисляется с момента его передачи
Покупателю или уполномоченному Грузополучателю и составляет период, указанный в 
договоре поставки, если иной срок не указан в конкретной спецификации, подписанной Сторонами. По общему правилу на всё оборудование Hitachi и аксессуары к нему срок гарантии составляет 3 (Три) года.
 В случае, если Покупатель продает поставленное Поставщиком изделие третьему лицу, гарантийный срок товара отсчитывается с даты передачи изделия такому третьему лицу, но не может превышать срок, указанный в договоре поставки, (если в Спецификации указан специальный гарантийный срок, то не может превышать срок, указанный в Спецификации), увеличенный на 3 (Три) календарных месяца, отсчитываемый с момента передачи Изделия Покупателю или уполномоченному Грузополучателю.
В случае обнаружения недостатков в период гарантийного срока гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков, но только в отношении той части изделия, в которой были обнаружены соответствующие недостатки. 
В течение гарантийного срока Покупатель должен осуществлять монтаж/демонтаж, сервисное обслуживание и ремонт изделия только силами организаций, уполномоченных на это Поставщиком. Покупатель может осуществлять монтаж/демонтаж, сервисное обслуживание и ремонт в иных организациях с письменного согласия Поставщика. В случае нарушения этого условия, Поставщик не несет ответственность за последствия монтажа/демонтажа, сервисного обслуживания и ремонта сторонними организациями и снимает с себя обязательства по гарантийному ремонту и сервисному обслуживанию изделия. 














[bookmark: _Toc489886374][bookmark: _Toc85529579][bookmark: _Toc163243404]6. Свидетельство об упаковывании


	Проводной пульт дистанционного управления
	
	SPX-WKT4
	

	наименование изделия
	
	Обозначение
	




Упакован(а):               Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning Wuhu Co., Ltd.
 (наименование или код изготовителя)


Согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.





















[bookmark: _Toc163243405]7. Свидетельство о приемке


	Проводной пульт дистанционного управления
	
	SPX-WKT4
	

	наименование изделия
	
	Обозначение
	



изготовлен(-а) и принят(-а) в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан(-а) годным(-ой) для эксплуатации.



[bookmark: _Toc85529581][bookmark: _Toc163243406]8. Консервация*

	Дата
	Описание проведенных работ
	Срок действия, годы
	Должность, подпись, расшифровка подписи

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/


* раздел заполняется при эксплуатации и ремонте холодильной машины

[bookmark: _Toc85529582][bookmark: _Toc163243407]9. Сведения об утилизации

Полная или частичная утилизация компонентов и материалов, составляющих изделие, регулируется нормативными правовыми актами Евразийского экономического союза (далее – «ЕАЭС»), законодательством государств-членов ЕАЭС, которое устанавливает порядок обращения с отходами, с опасными отходами, упаковочными материалами и с отходами от упаковочных материалов. Содержащиеся в нем положения являются основополагающими принципами и представляют собой правила, которые должны соблюдаться всеми субъектами РФ. 
Для защиты окружающей среды, не утилизируйте данный продукт самостоятельно. Компания может предоставить услуги по утилизации изделия в соответствии с законодательством страны и предоставить заменяемые компоненты, соответствующие национальным стандартам.

[bookmark: _Toc85529583][bookmark: _Toc163243408]10. Требования безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

[image: ]
Не устанавливайте внутренний блок, наружный блок, ПДУ, кабели электропитания и связи в следующих местах или вблизи них. Несоблюдение этого требования может привести к серьезному повреждению оборудования:
- Местах, где образуется масляный туман (включая машинное масло). Это может привести к воспламенению, деформации, коррозии или неисправности.
- Местах, где образуется сероводород или его пар, например, от горячих источников.
- Местах, где присутствует или образовывается горючий легковоспламеняемый газ.
-Местах с большим содержание соли в окружающем воздухе, например, морское побережье. Это может привести к коррозии оборудования.
- Не устанавливайте ПДУ в местах, где присутствует газообразный кремний, местах с повышенной щелочностью или кислотностью атмосферы.
- Не устанавливайте ПДУ в местах, где выходящий из внутреннего блока воздух непосредственно воздействует на ПДУ.
- Не устанавливайте ПДУ в доступном для детей месте.
- Не устанавливайте ПДУ в помещениях с высокой влажностью.
- Не устанавливайте ПДУ в местах, где возможно его смачивание водой.
- Не устанавливайте ПДУ в местах с плохой вентиляцией.
Если ПДУ установлен в больнице или других помещениях, где медицинским оборудованием генерируются электромагнитные волны, обратите внимание на следующее:
- Не устанавливайте внутренний блок, наружный блок, ПДУ, кабели электропитания и коммуникации в местах, где электромагнитное излучение напрямую воздействует на электрический щит, ПДУ и его проводной кабель.
- Устанавливайте внутренний блок, наружный блок, ПДУ, кабели электропитания и коммуникации на расстоянии не менее 3 м от источников электромагнитного излучения, например, медицинское оборудование, радиостанции и т.п.
- Используйте экранированный кабель коммуникации или металлический рукав для прокладывания кабелей.
- При воздействии электромагнитных помех на кабель электропитания внутреннего блока, установите волновой фильтр в цепи электропитания.
При выборе функции «Термистор проводного ПДУ», не устанавливайте ПДУ в следующих местах:
- В помещениях, где невозможно достичь общей средней температуры.
- В местах, где на ПДУ воздействуют прямые солнечные лучи.
- Вблизи источников нагрева.
-В местах воздействия на ПДУ выходящего/входящего потока воздуха при открывании/закрывании дверей.

ОПАСНО!
- Не допускайте проливания воды на ПДУ. В нем установлены электрические комплектующие. При проливании воды, возможно серьезное поражение электрическим током.
- Не устанавливайте агрегаты в местах с высокой плотностью масляного тумана, легковоспламеняющихся газов, солевого тумана или токсичных газов (например, сульфидов и т.п.).
- Не выполняйте самостоятельно монтаж ПДУ и электрические подключения. Обратитесь к уполномоченному представителю компании или к дистрибьютору компании.
- При выполнении электрических подключений соблюдайте инструкции по монтажу, все соответствующие положения и стандарты для электрических конструкций. В противном случае, возможны электрические сбои оборудования и его воспламенение, из-за недостаточной мощности или несоответствия спецификациям.
- Для подключения внутреннего блока и ПДУ, используйте провода указанного в спецификации номинала. Иначе это может привести к повреждению электрических компонентов и воспламенению.
- Не открывайте сервисную крышку и крышку электрического щита (PCB) на внутреннем блоке без отключения электропитания, иначе это может привести к поражению электрическим током.
[bookmark: _Toc85529584][bookmark: _Toc163243409]10.1 Общие требования

Лица, допускаемые к эксплуатации изделия, его монтажу и обслуживанию должны быть обучены, проинструктированы и аттестованы на знание правил и норм техники безопасности.
Обучение, инструктаж, проверка знаний и допуск персонала к самостоятельной работе должны соответствовать требованиям Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 25.10.2019 г. № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики».

[bookmark: _Toc489886376][bookmark: _Ref75275862][bookmark: _Toc85529585]

[bookmark: _Ref86067343][bookmark: _Toc163243410]11. Прием и передача изделия

	Дата
	Состояние изделия
	Основание (наименование, номер и дата документа)
	Организация, должность и подпись
	Примечание

	
	
	
	Сдавшего
	Принявшего
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	Дата
	Цель работы
	Время
	Продолжи-тельность
	Наработка
	Кто прово-дит работу
	Должность, фамилия и подпись ведущего технический паспорт

	
	
	Начала работ
	Оконча-ния работ
	
	После послед-него ремонта
	С начала эксплу-атации
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	




[bookmark: _Toc489886378][bookmark: _Ref75275870][bookmark: _Toc85529587][bookmark: _Toc163243412]13. Учет технического обслуживания

	Дата
	Вид техничес-кого обслужи-вания
	Наработка
	Основание (наимено-вание, номер и дата документа)
	Должность, фамилия, подпись
	Приме-чание

	
	
	После послед-него ремонта
	С начала эксплу-атации
	
	Выпол-нившего работу
	Прове-ривше-го работу
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[bookmark: _Toc163243413]14. Работы при эксплуатации
[bookmark: _Toc489886380][bookmark: _Ref75275878][bookmark: _Toc85529589][bookmark: _Toc163243414]14.1 Учет выполнения работ

	Дата
	Наименование работы и причина ее выполнения
	Должность, фамилия, подпись
	Примечание

	
	
	Выполнившего работу
	Проверившего работу
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc163243415]14.2 Особые замечания по эксплуатации и аварийным случаям

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	





[bookmark: _Toc489886382][bookmark: _Ref75275890][bookmark: _Toc85529591][bookmark: _Toc163243416]14.3 Периодический контроль основных эксплуатационных и технических характеристик

	Наименование и единица измерения проверяемой характеристики
	Номи-нальное значе-ние
	Пре-дель-ное откло-нение
	Перио-дичность контроля
	Результаты контроля
	Подпись ответствен-ного лица

	
	
	
	
	Дата
	Значе-ние
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Ref75275894][bookmark: _Toc85529592]
[bookmark: _Toc163243417]14.4 Проверка (калибровка) средств измерения

	Наименование и обозначение средств измерения
	Заводской номер
	Дата изготовления
	Периодичность проверки
	Проверка
	Примеча-ние

	
	
	
	
	Дата
	Срок очередной проверки
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




[bookmark: _Toc85529593][bookmark: _Ref86067424][bookmark: _Toc163243418]15. Поиск и диагностика неисправностей

Сбой связи.
Возникает при отсутствии связи между пультом дистанционного управления и внутренним блоком. Индикатор режима работы (красный) мигает, а на ЖК-экране продолжает отображаться надпись «Connecting».
В этом случае отключите питание с помощью выключателя электрической цепи и снова включите его через некоторое время. Если путем перезапуска неисправность устранить не удалось, отключите питание и обратитесь по месту приобретения кондиционера.
Alarm Code (Код оповещения).
Индикатор режима работы (красный) мигает, а на ЖК-экране отображается код оповещения.
В этом случае отключите питание с помощью выключателя электрической цепи и снова включите его через некоторое время. Если путем перезапуска неисправность устранить не удалось, отключите питание и обратитесь по месту приобретения кондиционера.
Окно Thermistor Selection (Выбор термистора).
Если в окне Thermistor Selection отображается одно из следующих сообщений, обратитесь по месту приобретения системы:
· Термистор пульта управления не работает, проверьте термистор;
· Термистор внутреннего блока не работает, проверьте термистор.
Для нормальной работы нужен хотя бы один термистор. Если из строя вышли оба термистора (на пульте и на внутреннем блоке), отключите питание и незамедлительно обратитесь по месту приобретения системы.



[bookmark: _Toc85529594][bookmark: _Ref86067431][bookmark: _Toc163243419]16. Транспортировка и хранение

	Дата
	Условия хранения
	Вид хранения
	Примечание

	приемки на хранение
	снятия с хранения
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17. Ремонт

	Дата
	Причина вызова специалиста
	Отметка об устранении неисправности (наименование и номер документа)
	Ф.И.О. специалиста, подпись
	Примечание
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18. Сведения о рекламациях

Порядок предъявления, рассмотрения претензий определяется уполномоченным изготовителем лицом и указывается в договоре поставки.
Все предъявленные рекламации, их краткое содержание и принятые меры должны быть зафиксированы в нижеследующей таблице:

	Дата
	Краткое содержание
предъявленной рекламации
	Принятые меры
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19. Особые отметки

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	





[bookmark: _Toc489886387][bookmark: _Ref75275934][bookmark: _Toc85529599][bookmark: _Ref86067819][bookmark: _Toc163243423]20. Контроль состояния изделия и ведения паспорта

	Дата
	Вид контроля
	Должность проверяющего
	Заключение и оценка проверяющего
	Подпись проверяющего
	Отметка об устранении замечания и подпись

	
	
	
	По состоянию изделия
	По ведению формуляра
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